Mantas Deveikis, a.k. 38909180707\_\_\_\_\_\_\_\_

*(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, įmonės kodas arba asmens kodas)*

Budrionių km. 13, Mežiškių sen.,Panevėžio r.

*(buveinė arba adresas)*

Tel. +370-60407501. El. P. degela@gmail.com

*(telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)*

­­­­­­­­

**KVIETIMAS PATEIKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PASIŪLYMĄ**

2022-12-12 Nr. 01

*(data)*

Pirkimų organizatorius kviečia Jus dalyvauti **juostinės sėjamosios 1 vnt.** (toliau – Prekės)konkurse ir pateikti pasiūlymą.

**I. Pirkimo objektas**

1. Pirkimo objekto pavadinimas – sėjamoji. Techninė specifikacija:

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pirkimo objekto techninė specifikacija** |
| 1 | GPS antena – būtina |
| 2 | Navigacijos sistemos kurios pritaikytos dirbti su lauko žemėlapiai ir su automatinių sėjamosios atjunginėjimų galulaukėse, kad nebūtu persėjamo ploto - būtina |
| 3 | Darbinis plotis - ne mažiau kaip 6 m |
| 4 | Dviejų dalių vakuuminis bunkeris, kurio talpa - ne didesnė kaip 4000 l |
| 5 | Hidrauliškai valdoma lyginimo lenta prieš žemės dirbimo diskus  - būtina |
| 6 | Ne mažiau kaip dvi eilės karpytų žemės dirbimo diskų  - būtina |
| 7 | Hidraulinis žemės dirbimo diskų darbinio gylio reguliavimas   - būtina |
| 8 | Padanginis volas su žiedinio tipo profilio padangomis (dirva spaudžiama tik ten kur  eina sėjos eilutės)  - būtina |
| 9 | Padangų skaičius - ne daugiau kaip 12 vnt. |
| 10 | Dvi eilės diskų skirtu minimaliam žemės dirbimui kurie tik prapjauna vagute skirta sėkloms įterpti į neįdirbtą žeme. Priežiūros nereikalaujantys diskų guoliai, guminė elastinga diskų pakaba leidžia diskams prisitaikyti prie žemės nelygumų, apsaugo nuo perkrovos susidūrimo su kliūtimi metu- būtina |
| 11 | Trąšų įterpimas per trašų diskus – ne mažiau 24 vnt.  |
| 12 | Sėjančių diskų skaičius  - ne mažiau kaip 36 vnt. |
| 13 | Prispaudimo rateliai už kiekvieno sėjos disko - būtina |
| 14 | Sėklų ir trąšų užsikimšimo davikliai kiekviename sėklavamzdyje/trąšavamzdyje - būtina |
| 15 | Tarpai tarp sėjimo eilučių  - ne didesni kaip 16,6 cm |
| 16 | Sėklos dozatoriai  - būtina |
| 17 | Automatinio kalibravimosi sistema, kuri užtikrina, kad galulaukėse prieš baigiant ar pradedant sėti sėklų tiekimo linijoje jau būtų sėklų ir neliktų nepasėtų plotų- būtina |
| 18 | Valdymo terminalas skirtas valdyti visoms mašinoms, kurios yra valdomos per ISOBUS jungtį arba lygiaverte įranga - būtina |
| 19 | Papildomas sėklos normos nustatymo elektrinis įrenginys ant sėjamosios  - būtina |
| 20 | Sklendės greitam išleidimui – būtuna  |
| 21 | Greičio nustatymas nuo greičio radaro  - būtina |
| 22 | Hidrauliškai valdomi šoniniai ženklintuvai  - būtina |
| 23 | Hidrauliškai valdomi technologinių vėžių ženklintuvai (sėjamosios gale) - būtina |
| 24 | Transportinis ir darbinis LED apšvietimas - būtina |

 2. Draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus arba pasiūlymus parduoti tik dalį prekių.

3. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

3.1. Technikos pristatymo terminas: per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo. Esant tam tikroms nenumatytoms aplinkybėms pristatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 30 darbo dienų. Susitarimas dėl termino pratęsimo turi būti pasirašytas abiejų sutarties šalių.

3.2. Apmokėjimo sąlygos:

 3.2.1. avansas – ne daugiau kaip 10 proc. nuo prekės vertės su PVM per 15 darbo dienų nuo pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo;

* + 1. likusi suma – per 60 kalendorinių dienų nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

**II. Tiekėjų kvalifikacija**

4. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai.

4.1. Kartu su pasiūlymu pateikti tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų nereikalaujama.

**III. Derybos**

1. Tiekėjams pasiūlius per didelę, pirkimo organizatoriui nepriimtiną, kainą, tiekėjai, kurių pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, gali būti kviečiami į derybas. Dėl derybų susitikimo vietos ir laiko tiekėjai bus informuojami raštu. Tiekėjams sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu.

**IV. Pasiūlymų vertinimas**

6. Pasirinktas vertinimo kriterijus – mažiausios kainos. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

**V. Pasiūlymų rengimas**

7. Pasiūlymas bei kita su pasiūlymu susijusi informacija pateikiama lietuvių kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų tiekėjo ir (arba) vertėjo, išvertusio dokumentus, vertimai į lietuvių kalbą.

8. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pirkėjo elektroninio pašto adresu: degela@gmail.com.

9. Informacija dėl pasiūlymo kainos. Į kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.) bei nuolaidos.

10. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų su galimybe terminą pratęsti jam nepasibaigus.

 11. Pasiūlymus galima teikti iki 2022-12-30, 8:00 val. Konkursiniai pasiūlymai, pateikti pavėluotai bus nepriimami

**VI. Konkurso sąlygų paaiškinimas**

12. Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, pateikdami paklausimus el. paštu: linaspaulavicius@gmail.com, ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

**VII. Pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūros**

14. Pateikti pasiūlymai bus vertinami 2022-12-30, 9:00 val. Tiekėjai gali dalyvauti pateiktų pasiūlymų atidaryme. Adresu: Budrionių km. 13, Mežiškių sen.,Panevėžio r..

15. Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.

# PRIEDAI

1. PRIEDAS. Pasiūlymo forma

**PRIEDAS NR. 1**

 **(Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(dokumento sudarytojo pavadinimas)*

Projekto vykdytojui \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                         (*projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(įmonės kodas arba asmens kodas, buveinė arba adresas)*

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pirkimo pavadinimas)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(data)*

Pasiūlymas galioja \_\_\_\_\_\_\_\_ d.

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė |   |
| Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas / asmens kodas |   |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |   |
| Tiekėjo buveinė / adresas |   |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |   |
| Telefono numeris |   |
| Fakso numeris |   |
| El. pašto adresas |   |

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. konkurso skelbime, publikuotame \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

*(spaudos leidinio data ir pavadinimas arba interneto svetainėje www.apva..lt, skiltyje „Skelbimai “ publikuoto skelbimo data ir numeris)*

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose.

2. Bendra pasiūlymo kaina (su PVM ir be PVM)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Mes siūlome šias \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nurodyti siūlomas prekes, paslaugas ar darbus)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės, paslaugos ar darbųpavadinimas  | Kiekis | Matovnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto kaina, Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| 3.1. |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2. |   |   |   |   |   |   |   |

4. Siūlomos prekės, paslaugos ar darbaivisiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jų savybės yra:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekių, paslaugų ar darbų reikalaujamos savybės | Reikalaujama rodiklioreikšmė | Prekių, paslaugų ar darbų siūlomos savybės |
| 1 | GPS antena | Turi būti |  |
| 2 | Navigacijos sistemos kurios pritaikytos dirbti su lauko žemėlapiai ir su automatinių sėjamosios atjunginėjimų galulaukėse, kad nebūtu persėjamo ploto | Turi būti |  |
| 3 | Darbinis plotis | Ne mažiau kaip 6 m |  |
| 4 | Dviejų dalių vakuuminis bunkeris, kurio  talpa  | Ne didesnė kaip 4000 l |  |
| 5 | Hidrauliškai valdoma lyginimo lenta prieš žemės dirbimo diskus  | Turi būti |  |
| 6 | Ne mažiau kaip dvi eilės karpytų žemės dirbimo diskų | Turi būti |  |
| 7 | Hidraulinis žemės dirbimo diskų darbinio  gylio reguliavimas | Turi būti |  |
| 8 | Padanginis volas su žiedinio tipo profilio padangomis (dirva spaudžiama tik ten kur  eina sėjos eilutės) | Turi būti |  |
| 9 | Padangų skaičius  | Ne daugiau kaip 12 vnt |  |
| 10 | Dvi eilės diskų skirtu minimaliam žemės dirbimui kurie tik prapjauna vagute skirta sėkloms įterpti į neįdirbtą žeme. Priežiūros nereikalaujantys diskų guoliai, guminė elastinga diskų pakaba leidžia diskams prisitaikyti prie žemės nelygumų, apsaugo nuo perkrovos susidūrimo su kliūtimi metu | Turi būti |  |
| 11 | Trąšų įterpimas per trašų diskus.  | Ne mažiau 24 vnt |  |
| 12 | Sėjančių diskų skaičius  | Ne mažiau kaip 36 vnt |  |
| 13 | Prispaudimo rateliai už kiekvieno sėjos disko  | Turi būti |  |
| 14 | Sėklų ir trąšų užsikimšimo davikliai kiekviename sėklavamzdyje/trąšavamzdyje | Turi būti |  |
| 15 | Tarpai tarp sėjimo eilučių | Ne didesni kaip 16,6 cm |  |
| 16 | Sėklos dozatoriai | Turi būti |  |
| 17 | Automatinio kalibravimosi sistema, kuri užtikrina, kad galulaukėse prieš baigiant ar pradedant sėti sėklų tiekimo linijoje jau būtų sėklų ir neliktų nepasėtų plotų | Turi būti |  |
| 18 | Valdymo terminalas skirtas valdyti visoms mašinoms, kurios yra valdomos per ISOBUS jungtį arba lygiaverte įranga | Turi būti |  |
| 19 | Papildomas sėklos normos nustatymo elektrinis įrenginys ant sėjamosios | Turi būti |  |
| 20 | Sklendės greitam išleidimui | Turi būti |  |
| 21 | Greičio nustatymas nuo greičio radaro  | Turi būti |  |
| 22 | Hidrauliškai valdomi šoniniai ženklintuvai  | Turi būti |  |
| 23 | Hidrauliškai valdomi technologinių vėžių ženklintuvai (sėjamosios gale) | Turi būti |  |
| 24 | Transportinis ir darbinis LED apšvietimas  | Turi būti |  |

5. Jei perkamos prekės, patvirtiname, kad josyra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir projekto vykdytojas negali atskleisti tretiesiems asmenims)[]](http://www.infolex.lt/ta/320663#_ftn2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“, jei dokumente esanti informacija konfidenciali) | Dokumento puslapių skaičius |
| 6.1. | Kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai |   |
| 6.2. |   |   |
| 6.3. |   |   |

Tiekėjas ar jo atstovas                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(parašas)                                (vardas, pavardė)*