UAB „Finėjas“, į.k. 161345841

*(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, įmonės kodas arba asmens kodas\*)*

 Kauno g. 55, Vievis, Elektrėnų sav., Lietuva

 *(buveinė arba adresas)*

Tel.: +37062453007, el.p.: egle.berzinskaite@finejas.lt

*(telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)*

**KVIETIMAS PATEIKTI PREKIŲ PASIŪLYMĄ**

2025-04-09 Nr. 1

UAB Finėjas, į.k. 161345841 (toliau - Pirkėjas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. Įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kviečia Jus dalyvauti **žaliajame dviejų visiškai netaršių varomų elektra sunkiųjų (N3 klasės) transporto priemonių** (toliau – Prekės) pirkimo konkurse ir pateikti pasiūlymą.

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**
2. Pirkimo objekto pavadinimas – **du vienetai** **visiškai netaršių varomų elektra sunkiųjų (N3 klasės) transporto priemonių** (toliau - Prekės);

2. Techninė specifikacija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Savybės** | **Techniniai reikalavimai** |
|  | **Pagrindinės charakteristikos/įranga\*** |  |
| 1.1 | Ratų formulė | 4x2 |
| 1.2 | Bendroji masė | Ne daugiau nei 20 tonų |
| 1.3 | Variklio galia | Ne mažiau kaip 400/600 kw |
| 1.4 | Naudingasis akumuliatorių įkrovos dydis  | Ne mažiau kaip 600 kW arba ne mažiau kaip 90 proc. nuo instaliuotos akumuliatorių talpos |
| 1.5 | Ratų bazė (mm) | Ne didesnė kaip 4000  |
| 1.6 | Galinė | E-ašis, 4-pavarų, 13 tonų |
| 1.7 | Pakaba | Pneumatinė priekinės ašies, 9 tonų |
| 1.8 | Stabdžių sistema | Diskinė priekinei ir galinei ašims |
| 1.9 | Priekinė ašis | Su išlinkiu |
| 1.9 | Padangos 1-a ašis | 2 x 385/55 R22,5  |
| 1.10 | Padangos 2-a ašis | 2 x 315/70 R22,5 |
| 1.11 | Spalva  | Pagal susitarimą arba balta |
| 1.12 | Vairavimo pusė | Europinė / kairė |
| 1.13 | Paskirtis | Standartinė, modelis skirtas ES |
| 1.14 | Elektrinė varomoji ašis be karadaninio veleno | Turi būti |
| 1.15 | Maksimalus įkrovos galingumas nuolatine srove | Ne mažiau kaip 400 kW |
| 1.16 | Parengimas maksimaliai įkrovai patvirtinus MCS standartą | Ne mažiau kaip 1000 kW |
| 1.17 | Garantija visam automobiliui neribojant ridos | Ne trumpiau kaip 12 mėn. |
| 1.18 | Garantija varančiajai ašiai | Ne trumpiau kaip 36 mėn. arba 360 000 km rida |
| 1.19 | Garantija elektros baterijoms | Ne trumpiau kaip 72 mėn. arba 720 000 km rida |
| 1.20 | Automobilio klasė | N3 |
| 1.21 | Elektroninė stabdžių sistema su ABS ir ASR | Turi būti |
| 1.22 | Elektroninis suslėgto oro sistemos valdymo blokas | Turi būti |
| 1.23 | Diskiniai stabdžiai priekinei ir galinei ašims | Turi būti |
| 1.24 | Elektroninis stovėjimo stabdys | Turi būti |
| 1.25 | Suslėgto oro sistemos, susidariusio kondensato, daviklis | Turi būti |
| 1.26 | Suslėgto oro talpos aliuminės | Turi būti |
| 1.27 | Stabdžių ir elektros jungtys | Turi būti žemai |
| 1.28 | Rėmo iškyša | 750 mm |
| 1.29 | Aikštelė ant rėmo, už kabinos | Turi būti |
| 1.30 | Užlipimo laipteliai kairėje rėmo pusėje, už kabinos | Turi būti |
| 1.31 | Rėmas sujungtas | Varžtais  |
| 1.32 | Apsauginis priekinis užkardas (ECE)  | Turi būti aliuminis |
| 1.33 | Galinės ašies sparnai, 2500 mm pločio automobiliui | Turi būti |
| 1.34 | Galinės ašies trijų dalių galiniai sparnai su EB purslų apsauga | Turi būti |
| 1.35 | Priekinės ašies purvasaugiai  | Su EB apsauga nuo purslų |
| 1.36 | Šoniniai, aerodinaminiai važiuoklės apdangalai | Turi būti |
| 1.37 | Važiuoklės apačios uždengimas, ProCabin, standartinis | Turi būti |
| 1.38 | Priekinis purvasargis, sparno dalis aerodinaminiškas | Turi būti |
| 1.39 | Vairo sistema hidraulinė, su elektriniu siurbliu | Turi būti |
| 1.40 | Suslėgto oro įvadas kabinoje | Turi būti |
| 1.41 | Vairuotojo sėdynė su orine pakaba, komfortiška | Turi būti |
| 1.42 | Užlenkiama keleivio sėdynė | Turi būti |
| 1.43 | Vairuotojo sėdynės nugaros atlošo greito atlenkimo funkcija | Turi būti |
| 1.44 | Komfortinė lova, apačioje | Turi būti |
| 1.45 | Čiužinio užvalkalas | Turi būti |
| 1.46 | 2 LED skaitymo lempos ant lankstaus laikiklio | Turi būti |
| 1.47 | Premium glotnaus pynimo audinys vairuotojo sėdynei | Turi būti |
| 1.48 | Premium glotnaus pynimo audinys keleivio sėdynei | Turi būti |
| 1.49 | Autonominis kondicionierius elektrinis | Turi būti |
| 1.50 | Automatinė klimato kontrolė | Turi būti |
| 1.51 | Autonominis šildytuvas | Turi būti |
| 1.52 | Triukšmo ir temperatūros izoliacija kabinai | Turi būti |
| 1.53 | Daiktadėžių esančių po apatine lova dangčiai | Turi būti |
| 1.54 | Elektra valdomas neskaidrus stoglangis | Turi būti |
| 1.55 | Aukštos įtampos akumuliatoriai | Ne mažiau kaip 4 - ių baterijų paketai |
| 1.56 | AGM-akumuliatoriai, nereikalaujantys priežiūros | 2 x 12 V/170 Ah |
| 1.57 | Elektros rozetė 24V/15A, keleivio pusėje | Turi būti |
| 1.58 | Priekabos / puspriekabės jungties lizdas  | 24V, 15 polių |
| 1.59 | Nuotolinis kabelinis orinės pakabos valdymas | Turi būti |
| 1.60 | USB-C jungtis, šoninėje sienelės daiktadėžėje, kairėje | Turi būti |
| 1.61 | USB-C jungtis, šoninėje sienelės daiktadėžėje, dešinėje | Turi būti |
| 1.62 | L tipo kabina | Turi būti |
| 1.63 | Lygių grindų kabinos variantas | Turi būti |
| 1.64 | Kabinos plotis | 2.50 m |
| 1.65 | Spyruoklinė komfortinė kabinos pakaba | Turi būti |
| 1.66 | Kabinos atvertimo mechanizmas mechaninis - hidraulinis | Turi būti |
| 1.67 | Galinė kabinos sienelė be langų | Turi būti |
| 1.68 | Daiktadėžė po gultu su išorinėmis durelėmis, kairėje | Turi būti |
| 1.69 | Daiktadėžė po gultu su išorinėmis durelėmis, dešinėje | Turi būti |
| 1.70 | Priekinio buferio „aklos zonos“ veidrodis, šildomas | Turi būti |
| 1.71 | MirrorCam - galinio vaizdo kamerų sistema | Turi būti |
| 1.72 | Plastikiniai priekinio bamperio kampai | Turi būti |
| 1.73 | Buferis su buksyravimo kilpa ar sukabintuvu centre | Turi būti |
| 1.74 | Prailginta apatinė automobilio durų dalis | Turi būti |
| 1.75 | Kabinos laipteliai kairėje/dešinėje, stacionarūs | Turi būti |
| 1.76 | Užvedimo rakteliai su centrinio užrakto distanciniu valdymu | Turi būti |
| 1.77 | Centrinis durų užraktas | Turi būti |
| 1.78 | Komfortinis centrinis užraktas | Turi būti |
| 1.79 | Šviesos daviklis | Turi būti |
| 1.80 | Kabinos versija ProCabin | Turi būti |
| 1.81 | Tachografo gamintojas VDO | Turi būti |
| 1.82 | New Multimedia Cockpit, interactive – prietaisų skydelis | Turi būti |
| 1.83 | Vairavimo asistento žemėlapiai, Europe regionas | Turi būti |
| 1.84 | Apšvietimo reguliavimas pagal UN-R 48.08 | Turi būti |
| 1.85 | LED dienos šviesos žibintai, LED šviesų juostelė, LED galiniai žibintai, LED priekiniai posūkio žibintai, LED posūkių žibintai | Turi būti |
| 1.86 | Mirksintys šoniniai gabaritiniai žibintai | Turi būti |
| 1.87 | Triukšmo lygis pagal UN-R 51.03, fazė 2 | Turi būti |
| 1.88 | Automobilio tipas - 600 | Turi būti |
| 1.89 | Apsauginis tinklelis nuo vabzdžių prieš radiatorių | Turi būti |
| 1.90 | Active Safety įrangos paketas | Turi būti |
| 1.91 | Interjero atnaujinimas | Turi būti |
| 1.92 | Sukabinimo balno plokštės kronšteinas su skylėmis | Turi būti |
| 1.93 | Plieniniai ratlankiai 9.0 x 22.5 | Turi būti |
| 1.94 | AVAS triukšmo generatorius | Turi būti |
| 1.95 | Priekio stebėjimo asistentas (MOIS) | Turi būti |
| 1.96 | Daviklio pozicija, šoninis radaras | Turi būti praplatinta |
| 1.97 | Greičio ribotuvas, 90 km/h (56 mph), ECE | Turi būti |
| 1.98 | Pastovaus greičio palaikymo sistema "Temposet" | Turi būti |
| 1.99 | Svorio variantas 20.0 tonų | Turi būti 9.0/11.5 tonų |
| 1.100 | 2-osios kartos elektroninė architektūra | Turi būti |
| 1.101 | Automobilio versija pagal GSR | Turi būti |
| 1.102 | Važiuoklės numeris | Turi būti |
| 1.103 | Garantija HV akumuliatoriui (BEV-LH) | Turi būti |
| 1.104 | Elektrinės pavaros garantija (BEV-LH) | Turi būti |
| 1.105 | Modelio plokštelė ES | Turi būti |
|  |  |  |
|  | **Papildoma įranga\*** |  |
| 2.1 | Suslėgto oro džiovinimas ir šildymas | Gali būti |
| 2.2 | Vairo mechanizmas Servotwin | Gali būti |
| 2.3 | Centrinė purvasaugių dalis pažeminta | Gali būti |
| 2.4 | Peleninė | Gali būti |
| 2.5 | Dūmų daviklis kabinoje | Gali būti |
| 2.6 | Keleivio sėdynės porankiai | Gali būti |
| 2.7 | Saugos diržų stebėjimo sistema | Gali būti |
| 2.8 | Komfortinė lova, viršuje | Gali būti |
| 2.9 | Vairuotojo pusės saulės skydelis | Gali būti |
| 2.10 | LED apšvietimas kabinoje "driving and living" | Gali būti |
| 2.11 | Kabinos grindų kilimėliai guminiai | Gali būti |
| 2.12 | Variklio tunelio danga kiliminė | Gali būti |
| 2.13 | Papildomos dėtuvės daiktadėžėms po apatine lova | Gali būti |
| 2.14 | Daiktadėže ant pavažų po apatine lova kabinos centre | Gali būti |
| 2.15 | Stalčius po priekine panele | Gali būti |
| 2.16 | Dangčiai daiktadėžėms virš priekinio stiklo | Gali būti |
| 2.17 | Saugikliai automatiniai | Gali būti |
| 2.18 | Avarinio užvedimo laidų jungtis už kabinos | Gali būti |
| 2.19 | Papildoma elektros rozetė 12V/15A, keleivio pusėje | Gali būti |
| 2.20 | FMS sąsaja | Gali būti |
| 2.21 | MirrorCam kamerų jungiklis prie gulto | Gali būti |
| 2.22 | Atbulinės eigos įspėjamasis signalas | Gali būti |
| 2.23 | Paruošimas puspriekabės ašies pakėlimo pajungimui | Gali būti |
| 2.24 | Pre-inst.DCMW charging socket plus CCS2 after FA l (paruošimas papildomai jungčiai) | Gali būti |
| 2.25 | ProCabin-Big, lygios grindys | Gali būti |
| 2.26 | Kabinos pakėlimo hidr. alyva, žemiau 25C | Gali būti |
| 2.27 | Viršutinė įlipimo dalis nudažyta | Gali būti |
| 2.28 | Priekinio statramsčio plokštelė aerodinamiškai optimizuota | Gali būti |
| 2.29 | Daiktadėžė žemiau kabinos grindų kairėje pusėje | Gali būti |
| 2.30 | Standartiniai reguliuojami oro aptakai | Gali būti |
| 2.31 | Išorinis saulės skydelis | Gali būti |
| 2.32 | Priekinis langas tamsintas, šildomas | Gali būti |
| 2.33 | Garsinis pneumatinis signalas variklio skyriuje | Gali būti |
| 2.34 | MirrorCam kronšteinas chromuotas, apatinė dalis – dažyta kabinos spalva | Gali būti |
| 2.35 | Kritulių daviklis | Gali būti |
| 2.36 | Predictive Powertrain Control sistema | Gali būti |
| 2.37 | Balno pozicija prieš galinę ašį +600 mm | Gali būti |
| 2.38 | Skaitmeninis tachografas 2-os kartos, versija 2 | Gali būti |
| 2.39 | 2-jų dažnio juostų garsiakalbių sistema | Gali būti |
| 2.40 | Navigacinė sistema skirta sunkvežimiams | Gali būti |
| 2.41 | Ašių apkrovos parodymai (ašims su orine pakaba) | Gali būti |
| 2.42 | Galinio vaizdo kamera rėmo gale | Gali būti |
| 2.43 | Fleetboard Truck Data Center 7 telematinė įranga | Gali būti |
| 2.44 | Remote Truck App paruošimas | Gali būti |
| 2.45 | Paruošimas Truck Data Center 8 telematinės įrangos montavimui | Gali būti |
| 2.46 | LED matricos priekiniai žibintai | Gali būti |
| 2.47 | Naktinis serviso žibintas už kabinos apačioje | Gali būti |
| 2.48 | Intelligent Light Perfomance | Gali būti |
| 2.49 | Paruošimas papildomų kabinos žibintų montavimui | Gali būti |
| 2.50 | Safety Package įrangos paketas | Gali būti |
| 2.51 | Sight paketas, su LED matricos žibintais | Gali būti |
| 2.52 | Balnas gamyklinis | Gali būti |
| 2.53 | Sukabinimo balno aukštis 150mm | Gali būti |
| 2.54 | Sukabinimo balnas tepamas rankiniu būdu | Gali būti |
| 2.55 | Standartinis sukabinimo balnas Jost JSK 42 | Gali būti |
| 2.56 | Montavimo plokštė 24 mm, 20 tonų | Gali būti |
| 2.57 | Priekinės ašies plieniniai ratlankiai 11.75x22.5 | Gali būti |
| 2.58 | Stabilumo kontrolės asistentas (ESP | Gali būti |
| 2.59 | „Linijos sekimo“ sistema | Gali būti |
| 2.60 | Distancijos kontrolės asistentas | Gali būti |
| 2.61 | „Dėmesio praradimo“ sekimo sistema | Gali būti |
| 2.62 | Kelio ženklų atpažinimo sistema | Gali būti |
| 2.63 | Padangų oro slėgio stebėjimo sistema | Gali būti |
| 2.64 | Active Brake Assist 6 | Gali būti |
| 2.65 | Active Sideguard Assist 2 | Gali būti |
| 2.66 | Active Brake Assist sistema pastoviai aktyvi, neatjungiama | Gali būti |
| 2.67 | Oro pagalvė vairuotojo pusėje | Gali būti |
| 2.68 | Alkotesterio instaliacija automobilio užvedimui | Gali būti |
| 2.69 | Pirmosios pagalbos vaistinėlė | Gali būti |
| 2.70 | Avarinis trikampis ženklas | Gali būti |
| 2.71 | Avarinis žibintas | Gali būti |
| 2.72 | Įspėjamoji liemenė | Gali būti |
| 2.73 | Gesintuvas 6 kg | Gali būti |
| 2.74 | Prietaisai / žymėjimas / dokumentacija lietuvių kalba | Gali būti |
| 2.75 | Kompresorinis šaldytuvas ant pavažų centrinėje kabinos dalyje | Gali būti |
| 2.76 | Teleskopinis keltuvas 12 t/19 t | Gali būti |
| 2.77 | Avarinės trinkelės laikiklis | Gali būti |
| 2.78 | Viena avarinė trinkelė | Gali būti |
| 2.79 | Prailginti sudvigubintų ratų ventiliai | Gali būti |
| 2.80 | Išplėstinis automobilio įrankių komplektas | Gali būti |
| 2.82 | Padangų pripūtimo žarna | Gali būti |
| 2.83 | Suspausto oro pistoletas, su žarna | Gali būti |

\***Tiekėjų pasiūlymuose įsigyti Prekes privalo būti visos pagrindinės charakteristikos/ įranga**. **Esant galimybei, Pirkėjas nori įsigyti ir išvardytą Papildomą įrangą, tačiau Papildoma įranga nėra būtina teikiant pasiūlymą įsigyti Prekes.**

3. Siūloma Prekė turi būti nauja ir nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

4. Draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus arba pasiūlymus parduoti tik dalį Prekių.

5. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

5.1. Prekės pristatymo terminas – prekė pristatoma ne vėliau kaip per 16 savaičių po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Prekės pristatymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 8 savaites dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių pateikiant tai įrodančius dokumentus. Susitarimas dėl prekės pristatymo termino pratęsimo turi būti sudarytas raštu ir pasirašytas abiejų sutarties šalių.

5.2. Prekės apmokėjimo sąlygos – avansas – ne daugiau 10 proc. nuo prekės sumos su PVM (jeigu taikomas) sumokamas per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, likusi suma per 90 kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo dienos. Esant tam tikroms nenumatytoms aplinkybėms ir sąlygoms, apmokėjimo terminai gali būti keičiami raštišku abiejų šalių susitarimu, tačiau nepagerinant pirkimo dokumentuose numatytų sąlygų tiekėjui dėl pageidaujamų apmokėjimo sąlygų. Mokėjimai gali būti atliekami dalimis.

5.3. Prekės pristatymo vieta – pagal susitarimą – Lietuva arba Vokietija.

**II. REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS**

6. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad:

6.1. jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

6.2. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Pirkėjas, reikalavimus;

6.3. Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.

7. Aukščiau išvardinti reikalavimai privalomi visiems tiekėjams. Pirkėjui nustačius, kad tiekėjas netenkina bent vieno iš 6. Punkte nurodytų reikalavimų tiekėjams, Pirkėjas atmeta tokio tiekėjo pateiktą pasiūlymą.

**III. DERYBOS**

8. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu tiekėjai gali būti kviečiami į derybas. Į derybas kviečiami tik tiek tiekėjai, kurių pasiūlymai atitinka minimalius kvietime nurodytus reikalavimus. Dėl derybų susitikimo vietos ir laiko tiekėjai informuojami raštu. Tiekėjui sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui

**IV. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS**

9. Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos, pristatymo terminų bei prekių charakteristikos atitikimo kriterijus.

10. Užsienio valiuta pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina bus perskaičiuojama eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

**V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS**

11. Pasiūlymas bei kita su pasiūlymu susijusi informacija pateikiama lietuvių kalba arba anglų kalba. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pirkėjo elektroninio pašto adresu **egle.berzinskaite@finejas.lt**arba siunčiant registruotu laišku adresu **Kauno g. 55, Vievis, Elektrėnų sav., Lietuva.** Jeigu pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašytas ***Pirkėjo pavadinimas (*UAB „Finėjas“*), adresas (Kauno g. 55, Vievis, Elektrėnų sav., LT-21371, Lithuania (Įgyvendinamam projektui „Finėjas grupės įmonių pirmasis žingsnis į nulinę emisiją“), tiekėjo pavadinimas ir adresas****.* Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

12. Į pasiūlymo kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.). Pasiūlyme kainos turi būti pateikiamos be PVM ir su PVM (jeigu taikomas).

13. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau 60 kalendorinių dienų su galimybe terminą pratęsti jam nepasibaigus.

14. Pasiūlymai turi būti pateikti iki **2025-04-28, 10:00 val.**

15. Pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami.

**VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS**

16. Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų elektroniniu paštu egle.berzinskaite@finejas.lt ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

17. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) bus siunčiami el. paštu arba įkeliami į APVA svetainę prie paskelbto kvietimo.

**VII. PASIŪLYMŲ VERTINIMO PROCEDŪROS**

18. Pasiūlymai bus vertinami **2025 m. balandžio 28 d., 10.00 val.,** adresu: **Kauno g. 55, Vievis, Elektrėnų sav., Lietuva**. Tiekėjai gali dalyvauti pasiūlymų vertinimo procedūroje.

19. Pasiūlymų vertinimo metu tiekėjams ar jų atstovams bus skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) bei pasiūlyme nurodyta kaina. Bent vienam tiekėjui pageidaujant bus paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.

20. Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.

 **VIII. PRIEDAI**

Priedas Nr. 1. Pasiūlymo forma.

Priedas Nr. 1

**(Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(dokumento sudarytojo pavadinimas)*

Projekto vykdytojui **UAB „Finėjas“**

(*projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)*

į**.k. 161345841*,* adresas Kauno g. 55, Vievis, Elektrėnų sav., Lietuva**

*adresas(įmonės kodas, buveinė arba adresas)*

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL visiškai netaršių varomų elektra sunkiųjų (N3 klasės) transporto priemonių**

*(pirkimo pavadinimas)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(data)*

Pasiūlymas galioja 60 d.

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė |  |
| Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėjo buveinė / adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
	1. konkurso „**visiškai netaršių varomų elektra sunkiųjų (N3 klasės) transporto priemonių įsigijimas**“ skelbime, publikuotame www.apva.lt interneto svetainėje;
	2. kvietime pateikti pasiūlymą;
	3. kituose pirkimo dokumentuose.
2. Bendra Prekių (2 vnt. visiškai elektrinių N3 vilkikų) pardavimo pasiūlymo kaina **be papildomos įrangos** (su PVM ir be PVM) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.
3. **Papildomos įrangos kaina** (su PVM ir be PVM) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.
4. Mes siūlome šias prekes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas | Kiekis  | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto kaina, Eur su PVM  | Suma, Eur be PVM  | Suma, Eur su PVM |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektriniai vilkikai su pagrindinėmis charakteristikomis/ įranga |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Papildoma įranga |  |  |  |  |  |  |

1. Siūlomos prekės, paslaugos ar darbai visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (pagrindines charakteristikas/ įrangą).
2. Patvirtiname, kad prekės yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir projekto vykdytojas negali atskleisti tretiesiems asmenims)1:

1 Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Pateiktų dokumentų pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“, jei dokumente esanti informacija konfidenciali) | Dokumento puslapių skaičius |
| 6.1. |  |  |
| 6.2. |  |  |
| 6.3. |  |  |

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas Pavardė* |