Žemės ūkio kooperatyvas „Baltas lašas“, įmonės kodas 169282439

Dvaro g. 2A, Meškalaukio k., Pasvalio r. sav.

Tel.: +37067616091, el.p.: baltaslasas@gmail.com

**KVIETIMAS PATEIKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PASIŪLYMĄ**

2025-07-08 Nr. 1

Žemės ūkio kooperatyvas „Baltas lašas“ toliau pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. Įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kviečia Jus dalyvauti **elektrinio krautuvo** (toliau – prekė) **žaliojo** pirkimo konkurse ir pateikti pasiūlymą.

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**

1. Pirkimo objekto pavadinimas – **elektrinis krautuvas** (toliau prekė);

2. Techninė specifikacija:

| **Eil.**  **Nr.** | **Rodiklis** | **Reikalaujama rodiklio reikšmė** |
| --- | --- | --- |
|  | Elektros variklio nominali galia | Ne mažiau 155 kW |
|  | Akumuliatoriaus (baterijų) nominali talpa | Ne mažiau 420 kWh |
|  | Krautuvo darbo laikas su pilnai įkrautu akumuliatoriumi | Ne mažiau 10 val. |
|  | Maksimali keliamoji galia | Ne mažiau 5500 kg |
|  | Darbinis pilnai sukomplektuoto krautuvo svoris | Ne mažiau 20500 kg |
|  | Nepetraukiamo galios srauto (power shift) arba lygiaverčių savybių transmisija | Turi būti |
|  | Nulinė anglies dioksido emisija | Turi būti |
|  | Hidraulinė sistema jautri apkrovai | Kintamo srauto arba lygiaverčių savybių |
|  | Centrinė automatinė tepimo sistema | Turi būti |
|  | Ratų bazė | Ne mažiau 3500 mm |
|  | Prošvaisa | Ne mažiau 430 mm |
|  | Priekinė ir galinė ašys su riboto praslydimo diferencialais | Turi būti |
|  | Stabdžių sistema | „Šlapio tipo“, daugiadiskė, visų keturių ratų |
|  | Ratai su radialinėmis arba lygiaverčių savybių padangomis | Ne mažesnių išmatavimų 23,5 R25 |
|  | Padangų slėgio matavimo sistema su informacijos atvaizdavimu kabinoje | Turi būti |
|  | Purvasaugiai virš priekinių ir galinių ratų | Turi būti |
|  | Svyravimų slopinimo sistema | Turi būti |
|  | Žibintai LED arba ne blogesnių savybių | Ne mažiau kaip 4 vnt. priekyje ir ne mažiau kaip 2 vnt. gale |
|  | Švyturėliai ant kabinos LED arba ne blogesnių savybių | Ne mažiau kaip 1 vnt. žalios spalvos ir ne mažiau kaip 1 vnt. oranžinės spalvos |
|  | Įspėjamasis atbulinės eigos garsinis signalas | Turi būti |
|  | Bluetooth sąsaja | Turi būti |
|  | USB jungtis | Turi būti |
|  | Operatoriaus sėdynė su pneumatine pakaba ir elektriniu šildymu | Turi būti |
|  | Oro kondicionierius | Turi būti |
|  | Šildomi galinio vaizdo išoriniai veidrodėliai (kairėje ir dešinėje kabinos pusėse) | Turi būti |
|  | Skaitmeninis informacinis ekranas (monitorius) | Turi būti |
|  | Skaitmeninė 360 laipsnių vaizdo kamera | Turi būti |
|  | Greito keitimo jungtis įrengta ant strėlės, hidraulinės fiksacijos, valdoma iš operatoriaus kabinos | Turi būti |
|  | Hidrauliškai fiksuojamas prikabinant/atkabinant krautuvo kaušas | Ne mažiau kaip 3,5 m3 talpos |
|  | Kaušo lanksto ašies maksimalus aukštis (nuo žemės) | Ne mažiau 4500 mm |
|  | Krautuvo kaušas su tiesia keičiama briauna, pagaminta iš dilimui atsparaus plieno arba lygiaverčių savybių metalo | Turi būti |
|  | Krautuvo kaušo ir papildomos įrangos valdymas viena valdymo svirtimi („joystick“ tipo) | Turi būti |
|  | Siloso atkandėjo-žnyplės | Talpa ne mažiau 4,3 m3,  griebimo aukštis ne mažiau 1500 mm, griebimo plotis ne mažiau 2620 mm |
|  | Siloso atkandėjo-žnyplių keičiami priekiniai peiliai | Atitinkantys Hardox 500 plieno atsparumo dilimui savybes arba lygiaverčiai |

3. Siūloma prekė turi būti nauja ir nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

4. Draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus arba pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, paslaugų ar darbų.

5. Draudžiama pateikti pasiūlymus prekių, kurių kilmės šalis ir / arba kurios pagamintos Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, tai pat paslaugoms bei darbams, kuriuos atliks šių šalių paslaugų ar darbų teikėjai.

6. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

6.1. Prekių pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 7 mėnesiai nuo avanso sumokėjimo dienos. Terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas, jeigu Prekes vėluoja pagaminti gamintojas, užsitęsė Prekių transportavimas, pirkėjas vėluoja atlikti mokėjimus, projekto vykdytojas savo iniciatyva prašo nukelti terminą bei esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Prekių pristatymo sąlygos – pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje.

6.2. Prekių apmokėjimo sąlygos: avansas – 10 proc. nuo bendros Prekės vertės su PVM per 10 kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, likusi suma sumokama per 30 kalendorinių dienų po Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo. Apmokėjimo sąlygos gali būti keičiamos raštišku abipusiu šalių susitarimu, jeigu pakeitimais nepagerinamos aukščiau nurodytos sąlygos Tiekėjui.

6.3. Garantinis terminas – vietoje įprastos 12 mėnesių garantijos taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

**II. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA**

7. Tiekėjui nekeliami kvalifikaciniai reikalavimai.

**III. DERYBOS**

8. Tiekėjams pasiūlius per didelę kainą, tiekėjai gali būti kviečiami į derybas. Dėl derybų susitikimo vietos ir laiko tiekėjai informuojami raštu. Tiekėjui sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu.

**IV. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS**

9. Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

10. Užsienio valiuta pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina bus perskaičiuojama eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

**V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS**

11. Pasiūlymas bei kita su pasiūlymu susijusi informacija pateikiama lietuvių kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą). Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pirkėjo elektroninio pašto adresu baltaslasas@gmail.com

12. Į pasiūlymo kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.).

13. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau 60 kalendorinių dienų su galimybe terminą pratęsti jam nepasibaigus.

14. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2025-07-24, 10:00 val.

15. Pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami.

**VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS**

16. Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų elektroniniu paštu baltaslasas@gmail.com ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

17. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) bus siunčiami el. paštu.

**VII. PASIŪLYMŲ VERTINIMO PROCEDŪROS**

18. Pasiūlymai bus vertinami **2025 m. liepos 24 d., 10.00 val.,** adresu: Dvaro g. 2A, Meškalaukio k., Pasvalio r. sav. Tiekėjai gali dalyvauti pasiūlymų vertinimo procedūroje.

19. Pasiūlymų vertinimo metu tiekėjams ar jų atstovams bus skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) bei pasiūlyme nurodyta kaina. Bent vienam tiekėjui pageidaujant bus paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.

Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.

**VIII. PRIEDAI**

1.PRIEDAS. Pasiūlymo forma.

1. Priedas

**(Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(dokumento sudarytojo pavadinimas)*

Projekto vykdytojui \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(įmonės kodas, buveinė arba adresas)*

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(pirkimo pavadinimas)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(data)*

Pasiūlymas galioja 60 d.

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė |  |
| Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėjo buveinė / adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1.1. konkurso skelbime, publikuotame www.apva.lt interneto svetainėje.

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose.

2. Bendra pasiūlymo kaina (su PVM ir be PVM)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Mes siūlome šias

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nurodyti siūlomas prekes, paslaugas ar darbus)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eil. Nr. Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas | Kiekis | Mato  vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto  kaina, Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Siūlomos prekės, paslaugos ar darbai visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jų savybės yra:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | **Rodiklis** | **Reikalaujama rodiklio reikšmė** | **Prekių, paslaugų ar darbų siūlomos savybės** |
|  | Elektros variklio nominali galia | Ne mažiau 155 kW |  |
|  | Akumuliatoriaus (baterijų) nominali talpa | Ne mažiau 420 kWh |  |
|  | Krautuvo darbo laikas su pilnai įkrautu akumuliatoriumi | Ne mažiau 10 val. |  |
|  | Maksimali keliamoji galia | Ne mažiau 5500 kg |  |
|  | Darbinis pilnai sukomplektuoto krautuvo svoris | Ne mažiau 20500 kg |  |
|  | Nepetraukiamo galios srauto (power shift) arba lygiaverčių savybių transmisija | Turi būti |  |
|  | Nulinė anglies dioksido emisija | Turi būti |  |
|  | Hidraulinė sistema jautri apkrovai | Kintamo srauto arba lygiaverčių savybių |  |
|  | Centrinė automatinė tepimo sistema | Turi būti |  |
|  | Ratų bazė | Ne mažiau 3500 mm |  |
|  | Prošvaisa | Ne mažiau 430 mm |  |
|  | Priekinė ir galinė ašys su riboto praslydimo diferencialais | Turi būti |  |
|  | Stabdžių sistema | „Šlapio tipo“, daugiadiskė, visų keturių ratų |  |
|  | Ratai su radialinėmis arba lygiaverčių savybių padangomis | Ne mažesnių išmatavimų 23,5 R25 |  |
|  | Padangų slėgio matavimo sistema su informacijos atvaizdavimu kabinoje | Turi būti |  |
|  | Purvasaugiai virš priekinių ir galinių ratų | Turi būti |  |
|  | Svyravimų slopinimo sistema | Turi būti |  |
|  | Žibintai LED arba ne blogesnių savybių | Ne mažiau kaip 4 vnt. priekyje ir ne mažiau kaip 2 vnt. gale |  |
|  | Švyturėliai ant kabinos LED arba ne blogesnių savybių | Ne mažiau kaip 1 vnt. žalios spalvos ir ne mažiau kaip 1 vnt. oranžinės spalvos |  |
|  | Įspėjamasis atbulinės eigos garsinis signalas | Turi būti |  |
|  | Bluetooth sąsaja | Turi būti |  |
|  | USB jungtis | Turi būti |  |
|  | Operatoriaus sėdynė su pneumatine pakaba ir elektriniu šildymu | Turi būti |  |
|  | Oro kondicionierius | Turi būti |  |
|  | Šildomi galinio vaizdo išoriniai veidrodėliai (kairėje ir dešinėje kabinos pusėse) | Turi būti |  |
|  | Skaitmeninis informacinis ekranas (monitorius) | Turi būti |  |
|  | Skaitmeninė 360 laipsnių vaizdo kamera | Turi būti |  |
|  | Greito keitimo jungtis įrengta ant strėlės, hidraulinės fiksacijos, valdoma iš operatoriaus kabinos | Turi būti |  |
|  | Hidrauliškai fiksuojamas prikabinant/atkabinant krautuvo kaušas | Ne mažiau kaip 3,5 m3 talpos |  |
|  | Kaušo lanksto ašies maksimalus aukštis (nuo žemės) | Ne mažiau 4500 mm |  |
|  | Krautuvo kaušas su tiesia keičiama briauna, pagaminta iš dilimui atsparaus plieno arba lygiaverčių savybių metalo | Turi būti |  |
|  | Krautuvo kaušo ir papildomos įrangos valdymas viena valdymo svirtimi („joystick“ tipo) | Turi būti |  |
|  | Siloso atkandėjo-žnyplės | Talpa ne mažiau 4,3 m3,  griebimo aukštis ne mažiau 1500 mm, griebimo plotis ne mažiau 2620 mm |  |
|  | Siloso atkandėjo-žnyplių keičiami priekiniai peiliai | Atitinkantys Hardox 500 plieno atsparumo dilimui savybes arba lygiaverčiai |  |

5. Jei perkamos prekės, patvirtiname, kad jos yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir projekto vykdytojas negali atskleisti tretiesiems asmenims)1:

1 Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas  (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“, jei dokumente esanti informacija konfidenciali) | Dokumento puslapių skaičius |
| 6.1. |  |  |
| 6.2. |  |  |
| 6.3. |  |  |

Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(parašas) (vardas, pavardė)*