\_\_\_\_\_\_\_\_ŪKININKAS ALGIRDAS VRUBLIAUSKAS\_\_\_\_

*(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, įmonės kodas arba asmens kodas)*

\_\_\_ Trakų g.10, Junčionių kaimas., Pivašiūnų sen., Alytaus r. sav., \_\_\_

*(buveinė arba adresas)*

\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel.: +37061422000 el. paštas: meras@arsa.lt \_\_\_\_

*(telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)*

­­­­­­­­

­­­­­­­­

**KVIETIMAS PATEIKTI PREKĖS PASIŪLYMĄ**

2022-08-16

*(data)*

Pirkimų organizatorius kviečia Jus dalyvauti **juostinės sėjamosios** (toliau – Prekės) konkurse ir pateikti pasiūlymą. *(konkurso pavadinimas)*

**I. Pirkimo objektas**

1. Pirkimo objekto pavadinimas – **juostinė sėjamoji**, 1 vnt. Kurios techniniai parametrai nurodyti žemiau.

2. Techninė specifikacija (parametrai):

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekei keliami reikalavimai (parametrai)** |
| 1. | Eilučių skaičius | Ne mažiau kaip 12 vnt.; |
| 2. | Atstumas tarp eilučių  | Ne mažiau kaip 450 mm; |
| 3. | Darbinis plotis  | Ne mažiau kaip 5,4 m. |
| 4. | Transportavimo plotis  | Ne daugiau kaip 3 m; |
| 5. | Hidraulinis sulankstymas | Būtina; |
| 6. | Masė | 1900-2700 kg.; |
| 7. | Vienos eilutės sėkladėžės talpa | Ne mažiau 70 ltr.; |
| 8. | Sėjos gylio palaikymo sistema | Būtina;  |
| 9. | Pusės sėjamosios sėklų uždarymas iš traktoriaus | Būtina; |
| 10. | Atskirų eilučių sėklų uždarymas iš traktoriaus | Būtina; |
| 11. | Kiekvienos eilutės sėjimo kontrolė | Būtina; |
| 12. | Hidraulinis ventiliatorius | Būtina; |
| 13. | Galios poreikis traukai | 150-300AGV; |
| 14. | Hidraulinių jungčių skaičius | 1+3 poros+3/4 grįžtamas; |
| 15. | Hidrauliškai valdomas kiekvienos eilutės slėgis į dirvą | Būtina |
| 16.  | Greičio matavimo radaras | Būtina |
| 17. | Trąšų įterpimo sistema | Būtina |
| 18. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

 3. Draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus arba pasiūlymus parduoti tik dalį prekių.

4. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

4.1. Technikos pristatymo terminas: per 20 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo. Esant tam tikroms nenumatytoms aplinkybėms pristatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 30 darbo dienų. Susitarimas dėl termino pratęsimo turi būti pasirašytas abiejų sutarties šalių.

4.2. Apmokėjimo sąlygos:

 4.2.1. avansas – ne daugiau kaip 10 proc. nuo prekės vertės su PVM per 10 darbo dienų nuo pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo;

* + 1. likusi suma – per 90 kalendorinių dienų nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

**II. Tiekėjų kvalifikacija**

5. Tiekėjų kvalifikacija nevertinama.

**III. Derybos**

6. Tiekėjams pasiūlius per didelę, pirkimo organizatoriui nepriimtiną, kainą, tiekėjai, kurių pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, gali būti kviečiami į derybas. Dėl derybų susitikimo vietos ir laiko tiekėjai bus informuojami raštu. Tiekėjams sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu.

**IV. Pasiūlymų vertinimas**

1. Pasirinktas vertinimo kriterijus – mažiausios kainos. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

**V. Pasiūlymų rengimas**

8. Pasiūlymas bei kita su pasiūlymu susijusi informacija pateikiama lietuvių kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų tiekėjo ir (arba) vertėjo, išvertusio dokumentus, vertimai į lietuvių kalbą.

9. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pirkėjo elektroninio pašto adresu: meras@arsa.lt.

10. Informacija dėl pasiūlymo kainos. Į kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.) bei nuolaidos.

11. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų su galimybe terminą pratęsti jam nepasibaigus.

12. Pasiūlymus galima teikti iki 2022-08-30, 8:00 val. Konkursiniai pasiūlymai, pateikti pavėluotai bus nepriimami.

**VI. Konkurso sąlygų paaiškinimas**

13. Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, pateikdami paklausimus el. paštu: meras@arsa.lt, ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

**VII. Pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūros**

14. Agentūros internetinėje svetainėje (www.apva.lt) elektroninėmis priemonėmis pateikti pasiūlymai bus atidaromi 2022-08-30, 8:00 val. Adresu: Trakų g.10, Junčionių kaimas., Pivašiūnų sen., Alytaus r. sav. Tiekėjai negali dalyvauti elektroninėmis priemonėmis ([www.apva.lt](http://www.apva.lt)) pateiktų pasiūlymų atidaryme.

.

15. Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.

# PRIEDAI

1. Priedas Nr. 1 „Pasiūlymo forma“.

 **PRIEDAS NR. 1**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(dokumento sudarytojo pavadinimas)*

Projekto vykdytojui \_\_ **ŪKININKUI ALGIRDUI VRUBLIAUSKUI** \_\_\_

                          (*projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(įmonės kodas arba asmens kodas, buveinė arba adresas)*

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL JUOSTINĖS SĖJAMOSIOS**

*(pirkimo pavadinimas)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(data)*

Pasiūlymas galioja \_\_\_\_\_\_\_\_ d.

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė |   |
| Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas / asmens kodas |   |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |   |
| Tiekėjo buveinė / adresas |   |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |   |
| Telefono numeris |   |
| Fakso numeris |   |
| El. pašto adresas |   |

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. konkurso skelbime, publikuotame \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

*(spaudos leidinio data ir pavadinimas arba interneto svetainėje www.apva..lt, skiltyje „Skelbimai “ publikuoto skelbimo data ir numeris)*

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose.

2. Bendra pasiūlymo kaina (su PVM ir be PVM)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Mes siūlome šias \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nurodyti siūlomas prekes)*

 3.1 lentelė. Siūlomos prekės kaina:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekėspavadinimas** | **Kiekis** | **Mato****vnt.** | **Vieneto kaina, Eur be PVM** | **Vieneto kaina, Eur su PVM** | **Suma, Eur be PVM** | **Suma, Eur su PVM** |
| 1. |  **Juostinė sėjamoji** |  1 |  vnt. |   |   |   |   |

3.2 lentelė. Siūlomos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jų savybės yra:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | **Prekės rodiklis** | **Prekei keliami parametrai**  | **Prekių siūlomos savybės** |
| 1 | Eilučių skaičius | Ne mažiau kaip 12 vnt. | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 2 | Atstumas tarp eilučių  | Ne mažiau kaip 450 mm | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 3 | Darbinis plotis  | Ne mažiau kaip 5,4 m. | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 4 | Transportavimo plotis  | 3 m | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 5 | Hidraulinis sulankstymas | Turi būti | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 6 | Masė | 1900-2700 kg. | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 7 | Vienos eilutės sėkladėžės talpa | Ne mažiau 70 ltr. | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 8 | Sėjos gylio palaikymo sistema | Turi būti | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 9 | Pusės sėjamosios sėklų uždarymas iš traktoriaus | Turi būti | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 10 | Atskirų eilučių sėklų uždarymas iš traktoriaus | Turi būti | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 11 | Kiekvienos eilutės sėjimo kontrolė | Turi būti | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 12 | Hidraulinis ventiliatorius | Turi būti | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 13 | Galios poreikis traukai | 150-300AGV; | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 14 | Hidraulinių jungčių skaičius | 1+3 poros+3/4 grįžtamas | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 15 | Hidrauliškai valdomas kiekvienos eilutės slėgis į dirvą | Turi būti | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 16 | Greičio matavimo radaras | Turi būti | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 17 | Trąšų įterpimo sistema | Turi būti | *(įrašyti siūlomas savybes)* |
| 18 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | *(įrašyti siūlomas savybes)* |

4. Jei perkamos prekės, patvirtiname, kad josyra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir projekto vykdytojas negali atskleisti tretiesiems asmenims):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“, jei dokumente esanti informacija konfidenciali) | Dokumento puslapių skaičius |
| 1. | *Pvz., Prekės savybių deklaracija* |  *1 lapas* |
| 2. |   |   |
| 3. |   |   |

Tiekėjas ar jo atstovas                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(parašas)                                (vardas, pavardė)*