ŪKININKAS Dainius Rojus

*(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, įmonės kodas arba asmens kodas)*

Jucio g. 44-39, Plungė

*(buveinė arba adresas)*

 Tel.: +3760082626 el. paštas: zemaitis68@gmail.com

*(telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)*

­­­­­­­­

­­­­­­­­

**KVIETIMAS PATEIKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PASIŪLYMĄ**

2023-02-06

*(data)*

Pirkimų organizatorius kviečia Jus dalyvauti **tiesioginės sėjamosios 1 vnt.** (toliau – Prekės)konkurse ir pateikti pasiūlymą. *(konkurso pavadinimas)*

**I. Pirkimo objektas**

1. Pirkimo objekto pavadinimas – tiesioginė sėjamoji. Techninė specifikacija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekių, paslaugų ar darbų reikalaujamos savybės** | **Prekių, paslaugų ar darbų siūlomos savybės** |
| 1. | Darbinis plotis | Ne mažiau kaip 4 m |
| 2. | Sėkladėžės-trąšadėžės talpa | Ne mažiau kaip 3000 ltr |
|  | Papildomo mikrogranulių bunkerio talpa | Ne mažiau 120 ltr |
| 3. | Sėklų tarpueilių plotis  | Ne mažiau kaip 165 mm |
| 4. | Trąšų tarpueilių plotis  | Ne mažiau kaip 165 mm |
| 5. | Sėjos disko skersmuo  | Ne mažiau kaip 410 mm |
| 6. | Sėjamosios tipas | Tiesioginės sėjos sėjamoji su mineralinių trąšų įterpimu |
| 7. | Sėjamosios rėmo tipas | Prikabinama, sulankstoma, su transportine važiuokle |
| 8. | Grotelės sėklų ir trąšų sėkladėžėje  | Būtina |
| 10. | Sustiprintas dvigubas sėjamosios rėmas | Būtina |
| 11. | Priekiniai gylio - sutankinimo bekameriniai ratai ne mažiau 12 vnt. | Būtina |
| 12. | Reguliuojama sėkladėžės pertvara | Būtina |
| 13. | Pusės sėjamosios darbinio pločio atjungimas | Būtina |
| 14. | Šoniniai ženklintuvai | Būtina |
| 15. | Maksimali spaudimo jėga į sėjos noragėlį | Ne mažiau kaip 240 kg |
| 16. | Galimybė sėti vieną kultūrą į vieną sėjimo eilę, kitą kultūrą į kitą sėjimo eilę vienu metu | Būtina |
| 17. | Univrsalios sėklos ir trąšų dozavimo ritės | Būtina |
| 18. | Sėklos srauto-užsikišimo davikliai | Būtina |
| 19. | Trąšų srauto-užsikišimo davikliai | Būtina |
| 20. | ISOBUS arba lygiavertis lietuminis valdymo terminalas  | Būtina |

 2. Draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus arba pasiūlymus parduoti tik dalį prekių.

3. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

3.1. Technikos pristatymo terminas: per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo. Esant tam tikroms nenumatytoms aplinkybėms pristatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 30 darbo dienų. Susitarimas dėl termino pratęsimo turi būti pasirašytas abiejų sutarties šalių.

3.2. Apmokėjimo sąlygos

 Visa suma – per 60 kalendorinių dienų nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

 3.3.Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. nuo paleidimo darbui dienos.

**II. Tiekėjų kvalifikacija**

4. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai.

4.1. Kartu su pasiūlymu pateikti tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų nereikalaujama.

**III. Derybos**

1. Tiekėjams pasiūlius per didelę, pirkimo organizatoriui nepriimtiną, kainą, tiekėjai, kurių pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, gali būti kviečiami į derybas. Dėl derybų susitikimo vietos ir laiko tiekėjai bus informuojami raštu. Tiekėjams sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu.

**IV. Pasiūlymų vertinimas**

1. Pasirinktas vertinimo kriterijus – mažiausios kainos. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

**V. Pasiūlymų rengimas**

7. Pasiūlymas bei kita su pasiūlymu susijusi informacija pateikiama lietuvių kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų tiekėjo ir (arba) vertėjo, išvertusio dokumentus, vertimai į lietuvių kalbą.

8. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pirkėjo elektroninio pašto adresu: zemaitis68@gmail.com

9. Informacija dėl pasiūlymo kainos. Į kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.) bei nuolaidos.

10. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų su galimybe terminą pratęsti jam nepasibaigus.

 11. Pasiūlymus galima teikti iki 2023-03-06, 8:00 val. Konkursiniai pasiūlymai, pateikti pavėluotai bus nepriimami

**VI. Konkurso sąlygų paaiškinimas**

12. Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, pateikdami paklausimus el. paštu: zemaitis68@gmail.com, ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

**VII. Pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūros**

13. Agentūros internetinėje svetainėje (www.apva.lt) elektroninėmis priemonėmis pateikti pasiūlymai bus atidaromi 2023-03-05, 8:00 val. Tiekėjai gali dalyvauti pateiktų pasiūlymų atidaryme. Adresu: Jucio g. 44-39, Plungė.

14. Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.

# PRIEDAI

1. PRIEDAS. Pasiūlymo forma

 **PRIEDAS NR. 1**

 **(Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(dokumento sudarytojo pavadinimas)*

Projekto vykdytojui \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                         (*projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(įmonės kodas arba asmens kodas, buveinė arba adresas)*

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pirkimo pavadinimas)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(data)*

Pasiūlymas galioja \_\_\_\_\_\_\_\_ d.

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė |   |
| Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas / asmens kodas |   |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |   |
| Tiekėjo buveinė / adresas |   |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |   |
| Telefono numeris |   |
| El. pašto adresas |   |

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. konkurso skelbime, publikuotame \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

*(spaudos leidinio data ir pavadinimas arba interneto svetainėje www.apva..lt, skiltyje „Skelbimai “ publikuoto skelbimo data ir numeris)*

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose.

2. Bendra pasiūlymo kaina (su PVM ir be PVM)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Mes siūlome šias \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nurodyti siūlomas prekes, paslaugas ar darbus)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės, paslaugos ar darbųpavadinimas  | Kiekis | Matovnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto kaina, Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| 3.1. |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2. |   |   |   |   |   |   |   |

4. Siūlomos prekės, paslaugos ar darbaivisiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jų savybės yra:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | **Rodiklis** | **Prekių, paslaugų ar darbų reikalaujamos savybės** | **Prekių, paslaugų ar darbų siūlomos savybės** |
| 4.1. | Darbinis plotis | Ne mažiau kaip 4 m |   |
| 4.2. | Sėkladėžės-trąšadėžės talpa | Ne mažiau kaip 3000 ltr |   |
| 4.3. | Papildomo mikrogranulių bunkerio talpa | Ne mažiau 120 ltr |   |
| 4.4. | Sėklų tarpueilių plotis  | Ne mažiau kaip 165 mm |   |
| 4.5. | Trąšų tarpueilių plotis  | Ne mažiau kaip 165 mm |   |
| 4.6. | Sėjos disko skersmuo  | Ne mažiau kaip 410 mm |   |
| 4.7. | Sėjamosios tipas | Tiesioginės sėjos sėjamoji su mineralinių trąšų įterpimu |  |
| 4.8. | Sėjamosios rėmo tipas | Prikabinama, sulankstoma, su transportine važiuokle |  |
| 4.9. | Grotelės sėklų ir trąšų sėkladėžėje  | Būtina |  |
| 4.10. | Sustiprintas dvigubas sėjamosios rėmas | Būtina |  |
| 4.11. | Priekiniai gylio - sutankinimo bekameriniai ratai ne mažiau 12 vnt. | Būtina |  |
| 4.12. | Reguliuojama sėkladėžės pertvara | Būtina |  |
| 4.13. | Pusės sėjamosios darbinio pločio atjungimas | Būtina |  |
| 4.14. | Šoniniai ženklintuvai | Būtina |  |
| 4.15. | Maksimali spaudimo jėga į sėjos noragėlį | Ne mažiau kaip 240 kg |  |
| 4.16. | Galimybė sėti vieną kultūrą į vieną sėjimo eilę, kitą kultūrą į kitą sėjimo eilę vienu metu | Būtina |  |
| 4.17 | Univrsalios sėklos ir trąšų dozavimo ritės | Būtina |  |
| 4.18 | Sėklos srauto-užsikišimo davikliai | Būtina |  |
| 4.19 | Trąšų srauto-užsikišimo davikliai | Būtina |  |
| 4.20 | ISOBUS arba lygiavertis lietuminis valdymo terminalas  | Būtina |  |

5. Jei perkamos prekės, patvirtiname, kad josyra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir projekto vykdytojas negali atskleisti tretiesiems asmenims)[]](http://www.infolex.lt/ta/320663#_ftn2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“, jei dokumente esanti informacija konfidenciali) | Dokumento puslapių skaičius |
| 6.1. | Kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai |   |
| 6.2. |   |   |

Tiekėjas ar jo atstovas                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(parašas)                                (vardas, pavardė)*