# \_Ūkininkas Vydmantas Juknevičius\_\_\_\_

*(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, įmonės kodas arba asmens kodas\*)*

\_\_Panevėžio g.33, Pušaloto mstl., LT-39258 Pasvalio r. sav.

*(buveinė arba adresas)*

Tel. +370-682-46879 , el.p. vydmantasjuknevicius@gmail.com

*(telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)*

# KVIETIMAS PATEIKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PASIŪLYMĄ

2023-10-04 Nr. 1

*(data)*

Ūkininkas Vydmantas Juknevičius, toliau - pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kviečia Jus dalyvauti **juostinės sėjamosios** (toliau – prekė) pirkimo konkurse ir pateikti pasiūlymą.

# PIRKIMO OBJEKTAS

1. Pirkimo objekto pavadinimas – **juostinė sėjamoji** (toliau prekė);

1. Techninė specifikacija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklis** | **Reikalaujama rodiklio reikšmė** |
| 1. | Darbinis plotis | 4 metrai |
| 2. | Sėklos ir trąšų bunkeris, suma | ne mažiau kaip 3400 ltr. |
| 3. | Trašų įterpimas | turi būti |
| 4. | Giluminės kojos darbinis gylis | ne mažiau kaip 20 cm. |
| 5. | Sėklos ir trašų atjungimas tecnologinėse vėžėse | turi būti |
| 6. | Sėklų užsikimšimo davikliai | turi būti |
| 7. | Sėjamosios greičio matavimo tipas | GPS |
| 8. | Sėklų užvolavimas  | turi būti |
| 9. | Traktoriaus galios poreikis  | ne daugiau nei 240 AG |
| 10. | Sėjamosios valdymo monitorius | turi būti |
| 11. |  Sėja pagal kintamą sėjos normą | turi būti |
| 12. | Sėklos įterpimo tipas | noraginis |
| 13. | Grūdinių kultūrų sėjos noragėlio plotis | ne mažiau 12 cm. |
| 14. | Hidraulinė sėklos srauto ventiliatoriauspavara | turi būti |
| 15. | Reikalinkas traktoriaus hidrosekcijų skaičius | ne daugiau 4 vnt. |
| 16. | Sėklų tarpueilis grūdams | Ne mažiau kaip 30 cm, ne daugiau kaip 35 cm |
| 17. | Sėjamosios plotis transportavimo padėtyje | ne didesnis kaip 2,8 m. |
| 18. | Ražienos atpjovimo diskas prieš giluminio dirbimo koją | turi būti |
| 19. | Garantinis laikotarpis | ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |

1. Siūloma prekė turi būti nauja ir nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.
2. Priimtini ir lygiaverčiai ar geresnių savybių objektai.
3. Draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus arba pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, paslaugų ar darbų.
4. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:
	1. Prekės pristatymo terminas – prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip iki 2023 metų gruodžio 15 d. Prekės pristatymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių pateikiant tai įrodančius dokumentus. Susitarimas dėl prekės pristatymo termino pratęsimo turi būti sudarytas raštu ir pasirašytas abiejų sutarties šalių
	2. Apmokėjimo sąlygos: avansas ne didesnis kaip 30 procentų nuo visos sumos su PVM sumokamas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Likusi suma su PVM sumokama per 10 kalendorinių dienų nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Gali būti atliekami tarpiniai ir/arba daliniai mokėjimai. Prekės apmokėjimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu abiejų šalių susitarimu ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų atsiradus nenumatytoms aplinkybėms.

# II. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA

1. Tiekėjui nekeliami kvalifikaciniai reikalavimai.

# III. DERYBOS

7. Tiekėjams pasiūlius per didelę kainą, tiekėjai gali būti kviečiami į derybas. Dėl derybų susitikimo vietos ir laiko tiekėjai informuojami raštu. Tiekėjui sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu.

# PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
2. Užsienio valiuta pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina bus perskaičiuojama eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS

10. Pasiūlymas bei kita su pasiūlymu susijusi informacija pateikiama lietuvių kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą). Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pirkėjo elektroninio pašto adresu vydmantasjuknevicius@gmail.com.

11. Į pasiūlymo kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo,

transportavimo, pakavimo ir kt.).

12. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau 60 kalendorinių dienų su galimybe terminą pratęsti

jam nepasibaigus.

1. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2023-10-17, 10:00 val.
2. Pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami.

# KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

1. Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų elektroniniu paštu vydmantasjuknevicius@gmail.com ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
2. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) bus siunčiami el. paštu

# PASIŪLYMŲ VERTINIMO PROCEDŪROS

1. Pasiūlymai bus vertinami **2023 m. Spalio 17 d., 10.00 val.,** adresu: Panevėžio g.33, Pušaloto mstl., LT-39258 Pasvalio r. sav. Tiekėjai gali dalyvauti pasiūlymų vertinimo procedūroje.
2. Pasiūlymų vertinimo metu tiekėjams ar jų atstovams bus skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) bei pasiūlyme nurodyta kaina. Bent vienam tiekėjui pageidaujant bus paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.

Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.

# PRIEDAI

1. PRIEDAS. Pasiūlymo forma.
2. Priedas

# (Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma)

*(dokumento sudarytojo pavadinimas)*

Projekto vykdytojui

(*projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)*

*(įmonės kodas, buveinė arba adresas)*

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(pirkimo pavadinimas)*

 Nr.

*(data)*

Pasiūlymas galioja 60 d.

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė |  |
| Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numerisir galiojimo laikas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėjo buveinė / adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
	1. konkurso skelbime, publikuotame [www.apva.lt](http://www.apva.lt/) interneto svetainėje.

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose.

1. Bendra pasiūlymo kaina (su PVM ir be PVM) .

Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

1. Mes siūlome šias

*(nurodyti siūlomas prekes, paslaugas ar darbus)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto kaina, Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Siūlomos prekės, paslaugos ar darbai visiškai atitinka techninėje specifikacijoje

nurodytus reikalavimus, jų savybės yra:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | **Rodiklis** | **Reikalaujama rodiklio****reikšmė** | Prekių, paslaugų ar darbų siūlomos savybės |
| 4.1. | Darbinis plotis | 4 metrai |  |
| 4.2. | Sėklos ir trąšų bunkeris, suma | ne mažiau kaip 3400 ltr. |  |
| 4.3. | Trašų įterpimas | turi būti |  |
| 4.4. | Giluminės kojos darbinis gylis | ne mažiau kaip 20 cm. |  |
| 4.5. | Sėklos ir trašų atjungimas tecnologinėse vėžėse | turi būti |  |
| 4.6. | Sėklų užsikimšimo davikliai | turi būti |  |
| 4.7. | Sėjamosios greičio matavimo tipas | GPS |  |
| 4.8. | Sėklų užvolavimas  | turi būti |  |
| 4.9. | Traktoriaus galios poreikis  | ne daugiau nei 240 AG |  |
| 4.10. | Sėjamosios valdymo monitorius | turi būti |  |
| 4.11. |  Sėja pagal kintamą sėjos normą | turi būti |  |
| 4.12. | Sėklos įterpimo tipas | Noraginis |  |
| 4.13. | Grūdinių kultūrų sėjos noragėlio plotis | ne mažiau 12 cm. |  |
| 4.14. | Hidraulinė sėklos srauto ventiliatoriauspavara | turi būti |  |
| 4.15. | Reikalinkas traktoriaus hidrosekcijų skaičius | ne daugiau 4 vnt. |  |
| 4.16. | Sėklų tarpueilis grūdams | Ne mažiau kaip 30 cm, ne daugiau kaip 35 cm |  |
| 4.17. | Sėjamosios plotis transportavimo padėtyje | ne didesnis kaip 2,8 m. |  |
| 4.18. | Ražienos atpjovimo diskas prieš giluminio dirbimo koją | turi būti |  |
| 4.19. | Garantinis laikotarpis | ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

1. Jei perkamos prekės, patvirtiname, kad jos yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos

Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir projekto vykdytojas negali atskleisti tretiesiems asmenims)1:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį„Konfidencialu“, jei dokumente esanti informacijakonfidenciali) | Dokumento puslapių skaičius |
| 6.1. |  |  |
| 6.2. |  |  |
| 6.3. |  |  |

Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(parašas) (vardas, pavardė)*