**Grama LT, į.k. 302498780**

*(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, įmonės kodas arba asmens kodas\*)*

**Mišučių g. 2, Raguviškių k., Kretingos r.**

*(buveinė arba adresas)*

**Tel.: + 37061035437, el.p.: info@gramalt.lt**

*(telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)*

**KVIETIMAS PATEIKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PASIŪLYMĄ**

2025-04-01 Nr. 04/03

Grama LT, ŽŪB (toliau – Pirkėjas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. Įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kviečia Jus dalyvauti žaliajame **naujos, nenaudotos tiesioginės sėjamosios** (toliau – prekė) pirkimo konkurse ir pateikti pasiūlymą.

**I. PIRKIMO OBJEKTAS**

1. Pirkimo objekto pavadinimas – **nauja, nenaudota** **tiesioginės sėjamoji** (toliau prekė);

2. Techninė specifikacija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklis** | **Reikalaujama rodiklio reikšmė** |
| 1. | Darbinis plotis | ne mažiau kaip 9 m |
| 2. | Pervežimo plotis | ne daugiau kaip 3.1 m |
| 3. | Sėkladėžės talpa | ne mažiau kaip 5000 l |
| 4. | Sėklų tarpueilių plotis | ne daugiau kaip 12.5 cm |
| 5. | Sėjimo diskų skersmuo | ne mažesnis nei 37 cm |
| 6. | Maksimalus sėjos noragėlių spaudimas | ne mažiau kaip 40 kg |
| 7. | Privolavimo ratukai su stipinais | būtina |
| 8. | Ratų matmenys (važiuoklės ratai) | 400/55-15,5 |
| 9. | Privolavimo ratukų skersmuo | ne mažesnis nei 37 cm |
| 10. | Privolavimo ratukų plotis | ne mažesnis nei 64 mm |
| 11. | Sėklų normos reguliavimas iš traktoriaus | būtina |
| 12. | Aktyvus hidraulinis sėjos diskų spaudimo reguliavimas į dirvą | būtina |
| 13. | Hidraulinė atrama | būtina |
| 14. | Galinių aketėlių hidraulika | būtina |
| 15. | Hidraulinės jungtys | 4 DV+GL |
| 16. | Sėklų užsikimšimo stebėjimo įranga | būtina |
| 17. | Smulkiasėklių kultūrų sėjamoji | būtina |
| 18. | Sėklų užspaudimo ratukų grandikliai | būtina |
| 19. | Greičio matavimo radaras | būtina |
| 20. | Elektroninė valdymo sistema | būtina |
| 21. | Galinės aketėlės | būtina |
| 22. | Komplektas lengvoms dirvoms | būtina |
| 23. | Dinaminis technologinių vėžių darymas | būtina |
| 24. | Darbiniai žibintai | būtina |

3. Siūloma prekė turi būti nauja ir nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

4. Draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus arba pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, paslaugų ar darbų.

5. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

5.1. Prekės pristatymo sąlygos: prekės pristatymo terminas iki 2025-11-28 dienos. Prekės pristatymo terminas gali būti keičiamas abipusiu šalių susitarimu;

5.2. Apmokėjimo sąlygos: 20% avansinis mokėjimas per 10 dienų po sutarties pasirašymo. 80% per 30 dienų po padargo pristatymo. Prekės apmokėjimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu abiejų šalių susitarimu ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų atsiradus nenumatytoms aplinkybėms;

5.3. Garantija 24 mėn. nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

**II. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA**

6. Tiekėjui nekeliami kvalifikaciniai reikalavimai.

**III. DERYBOS**

7. Tiekėjams pasiūlius per didelę kainą, tiekėjai gali būti kviečiami į derybas. Dėl derybų susitikimo vietos ir laiko tiekėjai informuojami raštu. Tiekėjui sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu.

**IV. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS**

8. Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

9. Užsienio valiuta pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina bus perskaičiuojama eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

**V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS**

10. Pasiūlymas bei kita su pasiūlymu susijusi informacija pateikiama lietuvių kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą). Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pirkėjo elektroninio pašto adresu info@gramalt.lt

11. Į pasiūlymo kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.).

12. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau 60 kalendorinių dienų su galimybe terminą pratęsti jam nepasibaigus.

13. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2025-04-29, 12:00 val.

14. Pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami.

**VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS**

15. Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų elektroniniu paštu info@gramalt.lt ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

16. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) bus siunčiami el. paštu.

**VII. PASIŪLYMŲ VERTINIMO PROCEDŪROS**

17. Pasiūlymai bus vertinami **2025 m. balandžio 29 d., 12.00 val.,** adresu: Mišučių g. 2, Raguviškių k., Kretingos r. Tiekėjai gali dalyvauti pasiūlymų vertinimo procedūroje.

18. Pasiūlymų vertinimo metu tiekėjams ar jų atstovams bus skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) bei pasiūlyme nurodyta kaina. Bent vienam tiekėjui pageidaujant bus paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.

Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.

**VIII. PRIEDAI**

**1.** PRIEDAS. Pasiūlymo forma.

1. Priedas

**(Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(dokumento sudarytojo pavadinimas)*

Projekto vykdytojui \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(įmonės kodas, buveinė arba adresas)*

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(pirkimo pavadinimas)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(data)*

Pasiūlymas galioja 60 d.

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė |  |
| Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėjo buveinė / adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. konkurso skelbime, publikuotame www.apva.lt interneto svetainėje.

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose.

2. Bendra pasiūlymo kaina (su PVM ir be PVM)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Mes siūlome šias \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nurodyti siūlomas prekes, paslaugas ar darbus)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eil. Nr. Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas | Kiekis | Mato  vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto  kaina, Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |

4. Siūlomos prekės, paslaugos ar darbai visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jų savybės yra:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklis** | **Reikalaujama rodiklio reikšmė** | **Prekių, paslaugų ar darbų siūlomos savybės** |
| 1. | Darbinis plotis | ne mažiau kaip 9 m |  |
| 2. | Pervežimo plotis | ne daugiau kaip kaip 3.1 m |  |
| 3. | Sėkladėžės talpa | ne mažiau kaip 5000 l |  |
| 4. | Sėklų tarpueilių plotis | ne daugiau kaip 12.5 cm |  |
| 5. | Sėjimo diskų skersmuo | ne mažesnis nei 37 cm |  |
| 6. | Maksimalus sėjos noragėlių spaudimas | 40-80 kg |  |
| 7. | Privolavimo ratukai su stipinais | būtina |  |
| 8. | Ratų matmenys (važiuoklės ratai) | 400/55-15,5 |  |
| 9. | Privolavimo ratukų skersmuo | ne mažesnis nei 37 cm |  |
| 10. | Privolavimo ratukų plotis | ne mažesnis nei 64 mm |  |
| 11. | Sėklų normos reguliavimas iš traktoriaus | būtina |  |
| 12. | Aktyvus hidraulinis sėjos diskų spaudimo reguliavimas į dirvą | būtina |  |
| 13. | Hidraulinė atrama | būtina |  |
| 14. | Hidraulinės galinės aketėlės | būtina |  |
| 15. | Hidraulinės jungtys | 4 DV+GL |  |
| 16. | Sėklų užsikimšimo stebėjimo įranga | būtina |  |
| 17. | Smulkiasėklių kultūrų sėjamoji | būtina |  |
| 18. | Sėklų užspaudimo ratukų grandikliai | būtina |  |
| 19. | Greičio matavimo radaras | būtina |  |
| 20. | Elektroninė valdymo sistema | būtina |  |
| 21. | Galinės aketėlės | būtina |  |
| 22. | Komplektas lengvoms dirvoms | būtina |  |
| 23. | Dinaminis technologinių vėžių darymas | būtina |  |
| 24. | Darbiniai žibintai | būtina |  |

5. Jei perkamos prekės, patvirtiname, kad jos yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir projekto vykdytojas negali atskleisti tretiesiems asmenims)1:

1 Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas  (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“, jei dokumente esanti informacija konfidenciali) | Dokumento puslapių skaičius |
| 6.1. |  |  |
| 6.2. |  |  |
| 6.3. |  |  |

Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(parašas) (vardas, pavardė)*