**Milda Guseva, 4\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

*(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, įmonės kodas arba asmens kodas\*)*

Kalvų g.14, Tuzų k., Kretingos r.

Tel.: +37067845009 , el.p.: guseva.milda@gmail.com

*(telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)*

**KVIETIMAS PATEIKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PASIŪLYMĄ** 2025-06-05 Nr. 1

Ūkininkė Milda Guseva (toliau pirkėjas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kviečia Jus dalyvauti žaliajame **juostinės sėjamosios** (toliau – prekė) pirkimo konkurse ir pateikti pasiūlymą.

**I. PIRKIMO OBJEKTAS**

1. Pirkimo objekto pavadinimas –  **juostinė sėjamoji** (toliau prekė);

2. Techninė specifikacija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklis**  | **Reikalaujama rodiklio reikšmė** |
|  | Darbinis plotis | 6 m |
|  | Bunkerio talpa | ne mažiau kaip 6000 l; |
|  | Bunkeris | turi būti padalintas į nemažiau, kaip 2 skyrius su atskirais dozatoriais; |
|  | Sėjamoji turi turėti galimybę vienu metu sėti sėklas ir trąšas | Turi būti |
|  | Galimybė paskirstyti produktus iš skirtingų bunkerių nukreipti į skirtingą kas antrą eilutę ir maišyti kartu į kiekvieną eilutę | Turi būti |
|  | Noraginė juostinė žemės įdirbimo „Strip Till“ technologija arba lygiavertė sistema. Juostinis įdirbimas vertikaliais noragais | Turi būti |
|  | Sėjimo tarpueiliai tarp „Strip Till“ noragų. | Ne daugiau 30 cm |
|  | Įsėjimo juostų supurenamas dirvos plotas | Ne daugiau 30% viso sėjamo ploto |
|  | Pneumatinė išsėjimo arba jai lygiavertė sistema | Turi būti |
|  | Maksimalus juostų supurenimo gylis | ne mažiau kaip 25 cm |
|  | Maksimalus sėklų sėjimo gylis | ne mažiau kaip 8 cm |
|  | Sėklų srauto kontrolės sistema sėklavamzdžiuose | Turi būti |
|  | Hidraulinė ventiliatoriaus pavara su alyvos aušintuvu | Turi būti |
|  | Padanginis tankinimo volas visu sėjamosios pločiu | Turi būti |
|  | Tankinimo volo ratų išdėstymas „šachmatinis“ | Turi būti |
|  | Sietai ant bunkerio įpylimo angų | Turi būti |
|  | Darbinės LED šviesos gale ir bunkerio vidaus apšvietimas | Turi būti |
|  | Sėjamoji turi turėti Isobus suderinamumą, arba turėti galimybę būti suderinama su lygiavertėmis sistemomis | Turi būti |

3. Siūloma prekė turi būti nauja ir nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

4. Draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus arba pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, paslaugų ar darbų.

5. Draudžiama pateikti pasiūlymus prekių, kurių kilmės šalis ir / arba kurios pagamintos Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, tai pat paslaugoms bei darbams, kuriuos atliks šių šalių paslaugų ar darbų teikėjai.

6. Turi būti nurodytos garantijos ir techninės priežiūros sąlygos. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 36 mėn. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

7. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

5.1. Prekės pristatymo terminas – prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip iki 2025-08-20. Prekės pristatymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 15 darbo dienų dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių pateikiant tai įrodančius dokumentus. Susitarimas dėl prekės pristatymo termino pratęsimo turi būti sudarytas raštu ir pasirašytas abiejų sutarties šalių.;

5.2. Apmokėjimo sąlygos: avansas ne daugiau kaip 25 procentai nuo visos sumos su PVM sumokamas per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Likusi suma su PVM sumokama per 30 kalendorinių dienų nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Gali būti atliekami tarpiniai ir/arba daliniai mokėjimai. Prekės apmokėjimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu abiejų šalių susitarimu ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų atsiradus nenumatytoms aplinkybėms.

6. Vykdant žaliąjį pirkimą nebus naudojami popieriniai dokumentai.

**II. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA**

7. Tiekėjui nekeliami kvalifikaciniai reikalavimai.

**III. DERYBOS**

8. Tiekėjams pasiūlius per didelę kainą, tiekėjai gali būti kviečiami į derybas. Dėl derybų susitikimo vietos ir laiko tiekėjai informuojami raštu. Tiekėjui sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu.

**IV. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS**

9. Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

10. Užsienio valiuta pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina bus perskaičiuojama eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

**V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS**

11. Pasiūlymas bei kita su pasiūlymu susijusi informacija pateikiama lietuvių kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą). Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pirkėjo elektroninio pašto adresu guseva.milda@gmail.com.

12. Į pasiūlymo kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.).

13. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau 90 kalendorinių dienų su galimybe terminą pratęsti jam nepasibaigus.

14. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2025-06-19, 10:00 val.

15. Pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami.

**VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS**

16. Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų elektroniniu paštu guseva.milda@gmail.com ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

17. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) bus siunčiami el. paštu

**VII. PASIŪLYMŲ VERTINIMO PROCEDŪROS**

18. Pasiūlymai bus vertinami **2025 m. birželio 19 d., 10.00 val.,** adresu: Kalvų g.14, Tuzų k., Kretingos r.

Tiekėjai gali dalyvauti pasiūlymų vertinimo procedūroje.

19. Pasiūlymų vertinimo metu tiekėjams ar jų atstovams bus skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) bei pasiūlyme nurodyta kaina. Bent vienam tiekėjui pageidaujant bus paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.

Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.

**VIII. PRIEDAI**

**1.** PRIEDAS. Pasiūlymo forma.

1. Priedas

**(Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(dokumento sudarytojo pavadinimas)*

Projekto vykdytojui \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(įmonės kodas, buveinė arba adresas)*

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(pirkimo pavadinimas)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(data)*

Pasiūlymas galioja 90 d.

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė |  |
| Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėjo buveinė / adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. konkurso skelbime, publikuotame www.apva.lt interneto svetainėje.

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose.

2. Bendra pasiūlymo kaina (su PVM ir be PVM)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Mes siūlome šias

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nurodyti siūlomas prekes, paslaugas ar darbus)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eil. Nr. Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas | Kiekis  | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto kaina, Eur su PVM  | Suma, Eur be PVM  | Suma, Eur su PVM |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |

4. Siūlomos prekės, paslaugos ar darbai visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jų savybės yra:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklis**  | **Reikalaujama rodiklio reikšmė** | **Prekių, paslaugų ar darbų siūlomos savybės** |
|  | Darbinis plotis | 6 m |  |
|  | Bunkerio talpa | ne mažiau kaip 6000 l; |  |
|  | Bunkeris | turi būti padalintas į nemažiau, kaip 2 skyrius su atskirais dozatoriais; |  |
|  | Sėjamoji turi turėti galimybę vienu metu sėti sėklas ir trąšas | Turi būti |  |
|  | Galimybė paskirstyti produktus iš skirtingų bunkerių nukreipti į skirtingą kas antrą eilutę ir maišyti kartu į kiekvieną eilutę | Turi būti |  |
|  | Noraginė juostinė žemės įdirbimo „Strip Till“ technologija arba lygiavertė sistema. Juostinis įdirbimas vertikaliais noragais | Turi būti |  |
|  | Sėjimo tarpueiliai tarp „Strip Till“ noragų. | Ne daugiau 30 cm |  |
|  | Įsėjimo juostų supurenamas dirvos plotas | Ne daugiau 30% viso sėjamo ploto |  |
|  | Pneumatinė išsėjimo arba jai lygiavertė sistema | Turi būti |  |
|  | Maksimalus juostų supurenimo gylis | ne mažiau kaip 25 cm |  |
|  | Maksimalus sėklų sėjimo gylis | ne mažiau kaip 8 cm |  |
|  | Sėklų srauto kontrolės sistema sėklavamzdžiuose | Turi būti |  |
|  | Hidraulinė ventiliatoriaus pavara su alyvos aušintuvu | Turi būti |  |
|  | Padanginis tankinimo volas visu sėjamosios pločiu | Turi būti |  |
|  | Tankinimo volo ratų išdėstymas „šachmatinis“ | Turi būti |  |
|  | Sietai ant bunkerio įpylimo angų | Turi būti |  |
|  | Darbinės LED šviesos gale ir bunkerio vidaus apšvietimas | Turi būti |  |
|  | Sėjamoji turi turėti Isobus suderinamumą, arba turėti galimybę būti suderinama su lygiavertėmis sistemomis | Turi būti |  |

5. Jei perkamos prekės, patvirtiname, kad jos yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir projekto vykdytojas negali atskleisti tretiesiems asmenims)1:

1 Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Pateiktų dokumentų pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“, jei dokumente esanti informacija konfidenciali) | Dokumento puslapių skaičius |
| 6.1. |  |  |
| 6.2. |  |  |
| 6.3. |  |  |

Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(parašas) (vardas, pavardė)*